|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.11.2016 | **г. Печора** | **№** | 137 |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в приказ производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-запада» «Комиэнерго» от 18.01.2016 №15 |

|  |
| --- |
| В связи с изменением физических параметров по объекту «Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №7 до ТП 10/0,4 кВ №31, реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Промбаза» ф.11 в г. Усинск Республики Коми (АО «Транснефть-Север» Дог: №56-04361П/14 от 09.02.2015) (КЛ 10 кВ - 0,04 км)», |

|  |
| --- |
| ПРИКАЗЫВАЮ: |

|  |
| --- |
| В приказ производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 18.01.2016 №15 «Об утверждении проекта «Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №7 до ТП 10/0,4 кВ №31, реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Промбаза» ф.11 в г. Усинск Республики Коми (АО «Транснефть-Север» Дог: №56-04361П/14 от 09.02.2015)» (далее Приказ) внести следующие изменения:  Пункт 1 Приказа читать в следующей редакции:  «1.Утвердить проект «Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №7 до ТП 10/0,4 кВ №31, реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Промбаза» ф.11 в г. Усинск Республики Коми (АО «Транснефть-Север» Дог: №56-04361П/14 от 09.02.2015) (КЛ 10 кВ - 0,04 км)» со следующими технико-экономическими показателями:   * 1. Реконструкция участка КЛ 10 кВ от опоры №3/1 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №7 составляет 0,015 км.   2. Используется кабель марки ААБл сечением 3х120 мм2. Для соединения применяется муфта GUSJ 12/70-120.   3. Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №7 до ТП 10/0,4 кВ №31 составляет 0,025 км.   4. Используется кабель марки АПвП сечением 3х70/16 мм2. Для соединения применяются муфты КВТпН-10 3х150/240 - 3 шт.   5. Продолжительность строительства – 1 месяц». |



|  |  |
| --- | --- |
| Директор | Г.К.Бусыгин |

Пуртова Е.В.

68-314