Исх. № 044 /12.08.2019г

МРСК Северо-Запада "Колэнерго"

**Уважаемые Партнёры!**

Благодарим Вас за интерес, проявленный к прицепной техники **Челябинского машиностроительного завода автомобильных прицепов являющегося первым и, долгое время, единственным в СССР производителем тяжеловозных прицепов.**

Мы понимаем важность качества и надежность полуприцепов, поэтому каждая выпущенная единица ЧМЗАП не уходит с завода без индивидуальной проверки. Репутация нашего завода основана на надежности и качестве нашей прицепной техники.

Производитель прицепной техники – завод ПАО «Уралавтоприцеп», Информирует Вас о том,что Наш завод имеет возможность производства и поставки полуприцепа тяжеловоза-телескопа в количестве одной единицы, по техническим характеристикам, приведённым в письме. Срок производства и поставки данной техники 60 календарных дней. Так же прилогаютя сопутствующие документы подтверждающие профессионализм и компетенции ПАО «Уралавтоприцеп».

**ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ПОЛУПРИЦЕП ТЯЖЕЛОВОЗ-телескоп ЧМЗАП 99903-ГТ**

Полуприцеп имеет ПТС и ОТТС, является новым, выпуска 2019 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Размеры:** | | |
| **Длина платформы, мм** | | 9240+6000 |
| **Длина гуська, мм** | | 3950 |
| **Общая ширина, мм** | | 2550 |
| **Общая длина, мм** | | 13190+6000 |
| **Высота сцепления** | | 1320 |
| **Собственная масса, кг** | | 12250 |
| **Технические характеристики:** | | |
| **Нагрузка на оси** | 40.000 кг | |
| **Нагрузка на ССУ** | 18.000 кг | |
| **Полная масса полуприцепа** | 58.000 кг (при скорости движения 100 км/ч) | |
| **Тормозная система** | Wabco EBS 4S/3M, двухканальная электро-пневматическая согласно UN ECE R13 | |
| **Оси** | 4 x 11 т, **BPW ECO Max** с пневматической подвеской и барабанными тормозами | |
| **Подъемная ось** | Первая ось подъемная | |
| **Подруливающие оси** | Третья и четвертая оси подруливающие | |
| **Шины** | 16 + 1 Шины **245/70/ R 17.5** | |
| **Держатель запасного колеса** | 1 х Держатель запасного колеса | |
| **Одометр** | 1 х Одометр | |
| **Электрика** | Контактные разъемы 2 x 7 + 1 x 15 (76/756/EEC) | |
| **Опоры** | Передние: механические с нагрузкой 50 т | |
| Задние: механические с нагрузкой 45 т | |
| **Шасси** | Высококачественное шасси из высокопрочной стали ST 52 и S 700 MC | |
| **Аппарели** | 2 х Гидравлические аппарели с покрытием из древесины с углом въезда 12° и нагрузкой 40 т | |
| **Настил** | Деревянный (45 мм), с клетчатой пластиной над колесами | |
| **Аксессуары** | Отверстия под коники | |
| 11 х 2 Боковые уширители | |
| Крепежные кольца | |
| 2 противооткатных башмака | |
| Боковая защита (89/297/EEC) | |
| Отражатели ECE R70 | |
| Предупредительные щиты по обеим сторонам и проблесковый маячок в задней части | |



Гарантийный срок не менее 12 месяцев на все узлы и агрегаты, 24 месяца на силовые элементы рамы и кузова с момента подписания акта приёмки-передачи.Гарантия на подвеску 3 года и 500000 километров пробега.

Стоимость еденицы техники ЧМЗАП 9903-ГТ (в г.Мурманск): **4 850 000** р. (с НДС 20%)

В полной запрашиваемой комплектации+ **Дополнительное оборудование и особенности исполнения**

Специалист депортамента продаж Чередниченко Илья Сергеевич.

тел: 8 922-729-02-43\8 982-310-03-68 \+7 (351) 217-01-00.доб.529

cherednichenko.is@cmzap.ru



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |